

* [Home](http://docs.google.com/index.html)
* [Tour Virtual](#gjdgxs)
* [Novos](#gjdgxs)
* [Seminovos](#gjdgxs)
* [Serviços](#gjdgxs)
  + [Motos](#gjdgxs)
  + [Peças](#gjdgxs)
  + [Acessórios](#gjdgxs)
  + [Contato](#gjdgxs)

Pesquisar







Previous Next



BMW G 310 GS Rallye

R$ 35.900,00

Ficha Técnica Adicionar ao Carrinho

Carrinho

Itens do Carrinho:



###### Valor Total: R$ 35.900,00

Finalizar Compra [Continuar Comprando](http://docs.google.com/index.html)

Dados Técnicos

Tipo: Motor monocilíndrico, quatro tempos com refrigeração líquida, quatro válvulas por cilindro.

Diâmetro x curso: 80 mm x 62,1 mm

Cilindrada: 313 cc

Potência máx: 34 cv (25 kW) à 9.250 rpm

Torque máx: 28 Nm à 7.500 rpm

Taxa de compressão: 10.9 : 1

Gestão do motor/combustível: Sistema eletrônico de injeção de combustível BMS-E2



BMW G 310 GS

R$ 35.900,00

Ficha Técnica Adicionar ao Carrinho

Dados Técnicos

Tipo: Motor monocilíndrico, quatro tempos com refrigeração líquida, quatro válvulas por cilindro.

Diâmetro x curso: 80 mm x 62,1 mm

Cilindrada: 313 cc

Potência máx: 34 cv (25 kW) à 9.250 rpm

Torque máx: 28 Nm à 7.500 rpm

Taxa de compressão: 10.9 : 1

Gestão do motor/combustível: Sistema eletrônico de injeção de combustível BMS-E2



BMW S 1000 RR

R$ 113.700,00

Ficha Técnica Adicionar ao Carrinho

Dados Técnicos

Tipo: Motor tetracilíndrico em linha, a quatro tempos com refrigeração líquida, quatro válvulas por cilindro em titânio, BMW ShiftCam.

Diâmetro x curso: 80 mm x 49,7 mm

Cilindrada: 999 cc

Potência máx: 207 cv (152 kW) à 13.500rpm

Torque máx: 113 Nm às 11.000rpm

Taxa de compressão: 13,3:1

Carburação/gestão do motor: Injeção eletrônica, coletores de admissão variáveis



BMW R 1250 RT

R$ 181.500,00

Ficha Técnica Adicionar ao Carrinho

Dados Técnicos

Tipo: Motor boxer bicilíndrico a quatro tempos de refrigeração ar/líquido e sistema variável de distribuição BMW ShiftCam.

Diâmetro x curso: 102,5 mm x 76 mm

Cilindrada: 1.254 ccm

Potência máx: 136 cv às 7750 rpm

Torque máx: 143 Nm às 6250 rpm

Taxa de compressão: 12,5 : 1

Carburação/gestão do motor: Injeção eletrônica

Controle de emissão de gases: Conversor catalítico de 3 vias, compatível com a norma de emissões EU-4



BMW G 310 R Street Premium Plus

R$ 31.500,00

Ficha Técnica Adicionar ao Carrinho

Dados Técnicos

Tipo: Motor monocilíndrico, a quatro tempos com refrigeração líquida, duas válvulas por cilindro.

Diâmetro x curso: 80 mm x 62,1 mm

Cilindrada: 313 cc

Potência máx: 34 cv (25 kW) à 9.250 rpm

Torque máx: 2,9 Kgf.m em 7 500 rpm

Taxa de compressão: 10.6 : 1

Gestão do motor/combustível: Sistema eletrônico de injeção de combustível BMS-E2



BMW F 750 GS Premium 40 Anos

R$ 64.500,00

Ficha Técnica Adicionar ao Carrinho

Dados Técnicos

Tipo: Motor bicilíndrico paralelo, quatro tempos com refrigeração líquida, quatro válvulas por cilindro.

Diâmetro x curso: 84 mm x 77 mm

Cilindrada: 853 cc

Potência máx: 77 cv (57kW) em 7.500 rpm

Torque máx: 8,5 Kgf.m em 6.000 rpm

Taxa de compressão: 12,7 : 1

Regulação da mistura: Injeção eletrônica



BMW F 850 GS Premium Plus

R$ 74.500,00

Ficha Técnica Adicionar ao Carrinho

Dados Técnicos

Tipo: 2 cilindros em linha, 4 tempos, 8 válvulas

Diâmetro x curso: 84 mm x 77 mm

Cilindrada: 853 cc

Potência máx: 80 cv (59 kW) em 6.250 rpm

Torque máx: 80 cv (59 kW) em 6.250 rpm

Taxa de compressão: 12,7 : 1

Regulação da mistura: Injeção eletrônica



BMW F 850 GS ADV Premium 40 Anos

R$ 77.500,00

Ficha Técnica Adicionar ao Carrinho

Dados Técnicos

Tipo: 2 cilindros em linha, 4 tempos, 8 válvulas

Diâmetro x curso: 84 mm x 77 mm

Cilindrada: 853 cc

Potência máx: 80 cv (59 kW) em 6.250 rpm

Torque máx: 80 cv (59 kW) em 6.250 rpm

Taxa de compressão: 12,7 : 1

Regulação da mistura: Injeção eletrônica



* 
* 
* 
* 